# AR-ElecArrangement

Aplicación para el diseño completo de la instalación eléctrica de un buque
desde la silueta hasta el plano de arrangement firmable.

Familia AR ShipDesign. Cubre yates a motor, yates a vela, pesqueros, lanchas
de pasaje y embarcaciones de trabajo de hasta ~50 m.

## Arquitectura

Servidor Windows + clientes web. Un solo `.exe` empaca el backend FastAPI y
el frontend estático. El PC del usuario es el servidor; iPad, Android u otro
PC se conectan por navegador a `http://<server-ip>:5505`.

```
.exe (Windows)
 ├─ Backend Python  (FastAPI, cálculo eléctrico, exports)
 ├─ Frontend web    (HTML + Vue 3 + Konva.js)
 └─ Auto-abre browser a http://localhost:5505

Tablets / otros PC → http://<server-ip>:5505  (LAN, sin Internet)
```

Sin telemetría. Offline absoluto. Catálogos editables por el usuario.

## Normativas soportadas

- ABYC E-11 (small craft USA)
- IEC 60092 (mercante / clase)
- NMEA 2000 y NMEA 0183
- IEEE 45 (buques grandes)
- ISO 10133 (DC small craft) e ISO 13297 (AC small craft)

## Stack

| Capa | Tecnología |
|---|---|
| Backend | Python 3.11 + FastAPI + uvicorn |
| Frontend | Vue 3 + Konva.js |
| Cálculo | numpy, scipy, pandas, networkx |
| Exports | ezdxf (DXF), reportlab (PDF), openpyxl (Excel BOM) |
| Persistencia | `.area` (ZIP con JSON + assets) |
| Empaquetado | PyInstaller |

## Desarrollo local

```bash
# Backend
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r backend/requirements.txt
python -m uvicorn backend.main:app --reload --port 5505

# Frontend (dev)
cd frontend
npm install
npm run dev    # http://localhost:5173 con proxy al backend
```

## Empaquetado .exe

```bash
pyinstaller arelec.spec
# dist/AR-ElecArrangement/AR-ElecArrangement.exe
```

## Licencia

Propietaria. Copyright © 2026 Alvaro Enrique Romero Donado. Ver `LICENSE.txt`.
Para licenciamiento contactar: alro65@gmail.com
